---
navigation:
  title: "Cartão de Fluido"
  icon: "laserio:card_fluid"
  position: 2
  parent: laserio:cards.md
item_ids:
  - laserio:card_fluid
---

# Cartão de Fluido

Cartões de Fluido são utilizados para enviar Fluido entre inventários, como os tanques.

Os valores de Overclocker estão documentados na página seguinte.

Os valores (max) de Mili Baldes/Tick (MB/T) para os Overclockers:


- 0 Overclockers: 1.000mb/20t
- 1 Overclocker:  2.000mb/15t
- 2 Overclockers: 4.000mb/10t
- 3 Overclockers: 6.000mb/5t
- 4 Overclockers: 8.000mb/1t

## Cartão de Fluido



<Recipe id="laserio:card_fluid" />

