---
navigation:
  title: "圧力"
  icon: "pneumaticcraft:pressure_tube"
  parent: pneumaticcraft:base_concepts.md
---

# 圧力

圧縮空気は現実世界の圧力力学に基づいた<Color hex="#228">PneumaticCraft: Repressurized</Color>の*動力システム*です。
- 圧縮空気は*コンプレッサー*と呼ばれる機械のクラスによって*生成*されます。この機械にはいくつかの種類があります。
- すべての加圧可能な機械とツールには標準大気圧で貯蔵できる空気の量である*容積*(mLで測定)、つまり<Color hex="#880">$(t:このmodでは標準大気圧を表すために0バールを使用します。これはゲージ圧とも呼ばれます)0バール$(/t:このmodでは標準大気圧を表すために0バールを使用します。これはゲージ圧とも呼ばれます)</Color>です。


- 機械またはツールの*圧力 P*は次のように計算できます:

 <Color hex="#272">P = (A / V) - 1</Color>

ここでの<Color hex="#272">V</Color>は*容量*で、<Color hex="#272">A</Color>は現在機械内にある*空気*です。たとえば、20,000mLの*空気*を貯蔵する5,000mL*容量*の機械の圧力は*3バール*です。
- ほとんどの機械の容量は[ボリュームアップグレード](./upgrades.md#volume)で増加できます。これは空気使用時の圧力低下を小さくすることを意味します。


- 空気は高圧ブロックから低圧ブロックに移動します。[チューブ](../tubes/pressure_tubes.md)または機械を接続しないままにしておくと、大きな*空気漏れ*が発生して圧力が失われます。空気漏れはシューという音として聞こえ、ブロックから出る粒子の流れとして見えます。
- 圧力はバランスを取ろうとします。小さな機械を大きな空気容量([圧力室](../manufacturing/pressure_chamber.md)など)に接続すると機械内の圧力が上昇します。


- 圧力は機械の内壁または[圧力チューブ](../tubes/pressure_tubes.md)に力を加えます。圧力をかけすぎると*制御不能な急速な空気放出イベント*、別名*爆発*が発生します。機械が爆発する圧力はどの機械のGUIでも圧力ゲージの赤い領域として表示されますが、機械が爆発する正確なポイントは予測できません。


- 多くの機械は動作するために*最小圧力*を必要としますが、機械が実行する操作は*圧力*ではなく*空気*を消費することを理解することが重要です。圧力は単に貯蔵された空気と体積の関数です。

