---
navigation:
  title: "同期アップグレード"
  icon: "modularrouters:sync_upgrade"
  parent: modularrouters:upgrades.md
item_ids:
  - modularrouters:sync_upgrade
---

# 同期アップグレード

このアップグレードは2台以上のルーターが同時に実行されることを保証するために使用されます。同期アップグレードの調整値は0～19(つまり、基本ルーターティックレート20より1少ない)です。この調整値は同期アップグレードを*右クリック*してGUIを開くことで設定できます。またはアップグレードを*スニーク+右クリック*してランダムな値にすばやく設定することもできます。

このアップグレードがインストールされ、同じ調整値を持ち、同じ数の[速度アップグレード](./speed.md)がインストールされたルーターは常に同じティックで実行されます。実際の調整値は重要ではなく同期するルーター間で値が一貫していることだけが重要です。

これは[押し出しモジュール](../modules/extruder_1.md)がインストールされたルーターのグループがあり、すべてのモジュールが正確に同時に伸縮するようにしたい場合に特に便利です。

## 上級者向けノート#1

同期アップグレードのチューニング値は、実際にはルーターがティックレートに対していつ実行されるかを正確に指定します。たとえば、ルーターはデフォルトで20サーバーティックごとにティックを実行します。調整するアップグレードが15の同期アップグレードではルーターがその後15ティック*常に*実行され、これは15にチューニングされた同期アップグレードを持つ*全て*のルーターに適用されます。また、16にチューニングされた同期アップグレードは少なくとも同じ数の[速度アップグレード](./speed.md)がインストールされているルーターでは15にチューニングされた同期アップグレードの1ティック後に必ず実行されます...

## 上級者向けノート#2

[速度アップグレード](./speed.md)によりルーターのティック頻度が高くなるため、同期アップグレードの動作に影響します。速度アップグレードが9のルーターはサーバーティックが2回ごと(20回ごとではありません)にティックします。このようなルーターの同期アップグレードでは調整値が偶数か奇数かだけが問題になります。2回(または4/6/8回...)のティック後と0回のティック後では実質的に同じです。一般的なケース: 調整値は速度アップグレードを考慮した後、ルーターの実際のティックレートを係数として計算されます。



<Recipe id="modularrouters:sync_upgrade" />

