---
navigation:
  title: "基础"
  icon: "laserio:logic_chip"
  parent: laserio:mechanics.md
---

# 基础

右键你手中的卡打开它的界面。你也可以在[节点](./laser_node.md)的界面中右键卡来打开。

输入模式：
1. [模式](./modes.md)
2. [潜行](./sneaky.md)
3. 过滤器
4. [卡超频元件](./overclocker_card.md)
5. [优先级](./priority.md)
6. [频道](./channel.md)
7. [红石模式](./redstonemode.md)
8. [红石频道](./redstonechannel.md)

## 输入模式界面

一个设定为输入模式的物品卡。

TODO: Unsupported flag 'border'
![](basics1.png)

抽取模式：

1. [模式](./modes.md)
2. [潜行](./sneaky.md)
3. [轮询调度](./roundrobin.md)
4. [精确](./exact.md)
5. 过滤器
6. [卡超频元件](./overclocker_card.md)
7. [抽取数量](./extractamount.md)
8. [传输速度](./tickspeed.md)
9. [频道](./channel.md)

## 抽取模式界面

一个设定为抽取模式的物品卡。

TODO: Unsupported flag 'border'
![](basics-extract.png)

存储模式：

1. [模式](./modes.md)
2. [潜行](./sneaky.md)
3. [固定数量](./regulate.md)
4. [精确](./exact.md)
5. 过滤器
6. [卡超频元件](./overclocker_card.md)
7. [抽取数量](./extractamount.md)
8. [传输速度](./tickspeed.md)
9. [频道](./channel.md)

## 存储模式界面

一个设定为存储模式的物品卡。

TODO: Unsupported flag 'border'
![](basics-stock.png)

