---
navigation:
  title: "Básico"
  icon: "laserio:logic_chip"
  parent: laserio:mechanics.md
---

# Básico

Clicar com o botão direito em um Cartão na sua mão abrirá a sua interface. Você também pode clicar com o botão direito dentro da interface do [Nó](./laser_node.md).

Modo de Inserção:
1. [Modo](./modes.md)
2. [Furtivo](./sneaky.md)
3. Filtro
4. [Overclocker de Cartão](./overclocker_card.md)
5. [Prioridade](./priority.md)
6. [Canal](./channel.md)
7. [Modo de Redstone](./redstonemode.md)
8. [Canal da Redstone](./redstonechannel.md)

## Interface de Inserção

Um Cartão de Item definido para o Modo de Inserção

TODO: Unsupported flag 'border'
![](basics1.png)

Modo de Extração:

1. [Modo](./modes.md)
2. [Furtivo](./sneaky.md)
3. [Rodízio](./roundrobin.md)
4. [Exato](./exact.md)
5. Filtro
6. [Overclocker de Cartão](./overclocker_card.md)
7. [Quantidade de Extração](./extractamount.md)
8. [Velocidade em Ticks](./tickspeed.md)
9. [Canal](./channel.md)

## Interface de Extração

Um Cartão de Item definido para o Modo de Extração

TODO: Unsupported flag 'border'
![](basics-extract.png)

Modo de Estoque:

1. [Modo](./modes.md)
2. [Furtivo](./sneaky.md)
3. [Regulado](./regulate.md)
4. [Exato](./exact.md)
5. Filtro
6. [Overclocker de Cartão](./overclocker_card.md)
7. [Quantidade de Extração](./extractamount.md)
8. [Velocidade em Ticks](./tickspeed.md)
9. [Canal](./channel.md)

## Interface de Estoque

Um Cartão de Item definido para o Modo de Estoque

TODO: Unsupported flag 'border'
![](basics-stock.png)

