---
navigation:
  title: "Furtivo"
  icon: "laserio:textures/gui/buttons/sneaky-up.png"
  position: 2
  parent: laserio:mechanics.md
---

# Furtivo

A configuração Furtivo determina em qual lado do inventário adjacente o Cartão irá operar.

Por exemplo, uma fornalha aceita itens 'Por Cima' do bloco. Se o Nó estiver em um lado da fornalha, defina o Modo Furtivo do Cartão de Inserção para 'Por Cima'.

Este Cartão agora tentará inserir itens no lado 'superior' da fornalha.

Outro cartão pode ser definido como 'Por Baixo' para inserir combustível no fundo da fornalha.

