---
navigation:
  title: "红石卡"
  icon: "laserio:card_redstone"
  position: 4
  parent: laserio:cards.md
item_ids:
  - laserio:card_redstone
---

# 红石卡

红石卡用于在 LaserIO 网络之间传输红石信号。

红石卡拥有一个特定的“红石频道”，独立于其他卡所使用的频道。

红石卡有 2 种模式：

**输入**
输入模式下，将从红石粉、拉杆或者按钮这样的东西接受红石信号，并通过设定的频道在网络中传输。

**输出**
输出模式下，将输出红石信号给红石粉，红石灯或者中继器之类的东西。

输出模式下可以切换弱或者强信号。弱信号模式下，只有直接相邻的方块（例如红石粉）会收到信号，类似于红石粉的工作方式。

强信号模式下，红石信号能够穿过相邻的方块到达另一边，类似于拉杆输出的信号。

所有的卡都可以切换红石模式，默认为忽略红石信号，意味着此卡将一直工作。

如果设定为低，卡只会在对应的红石频道**没有**信号的时候工作（红石频道按钮在红石模式按钮右边）。

在高红石信号模式下，卡只会在对应红石频道**有**信号的时候工作。

## 红石卡



<Recipe id="laserio:card_redstone" />

