---
navigation:
  title: "能量卡"
  icon: "laserio:card_energy"
  position: 3
  parent: laserio:cards.md
item_ids:
  - laserio:card_energy
---

# 能量卡

能量卡用于在容器之间传输能量，例如机器和电池。

能量卡的机制和其他的卡有些许不同，将在后面几页详述。

和物品/流体卡需要超频来以低于20刻/次操作的速度工作不同，能量卡默认每刻进行一次传输。

超频后的最大 FE 传输速率：

- 没有超频元件：1000FE/t
- 1 个超频元件：4,000FE/t
- 2 个超频元件：16,000FE/t
- 3 个超频元件：32,000FE/t
- 4 个超频元件：100,000FE/t

能量卡也有一个“能量上限”的设置，以百分比显示。默认情况下，在输入/存储模式为 100%，在抽取模式为 0%。在输入/存储模式下，这个数字决定接受能量的容器会被填充到多满， 

例如，如果一个方块最多能够存储 1,000,000 FE，而你设定的值是 50%，最后只会存储 500,000 FE。

在抽取模式下，这个值决定会留下多少能量。

例如，如果你从一个容量为 1,000,000FE 的电池抽取能量，而设定的值是 25%，那么当剩余能量低于 250,000 FE 时便不会再抽取。

技术性提示： Forge 能量系统支持的能量储量上限为 INT 类型的最大值，约为 21.4 亿。如果你在使用 Draconic Evolution 或者 Mekanism，它们的能量储存设备可以存储比这更大的量，这是通过魔改 Forge 能量系统做到的。因此，这个能量百分比对于容量大于 21.4 亿的容器不起作用，抱歉！:)

## 能量卡



<Recipe id="laserio:card_energy" />

