---
navigation:
  title: "节点超频元件"
  icon: "laserio:overclocker_node"
  position: 3
  parent: laserio:items.md
item_ids:
  - laserio:overclocker_node
---

# 节点超频元件

节点超频元件是一种更复杂的组件。

每个[节点](./laser_node.md)每个面每刻只能操作一张卡。

如果一个节点的一个面有三张抽取卡，在一个游戏刻中只有第一张卡生效，只有第一张卡无法做出任何动作的时候，第二张卡才会生效。

## 没有节点超频元件

没有节点超频元件被安装

TODO: Unsupported flag 'border'
![](overclocker_node1.png)

一个面上安装的每个节点超频元件允许这个面每刻多运行一张卡。最多能安装 8 个超频元件，允许所有 9 张卡同时运作。

输入模式的卡**<Color hex="#ff0000">不</Color>**需要超频，**只有**抽取模式和存储模式需要。

## 2 个节点超频元件

安装了 2 个节点超频元件

TODO: Unsupported flag 'border'
![](overclocker_node2.png)

## 节点超频元件



<Recipe id="laserio:overclocker_node" />

