---
navigation:
  title: "レギュレータ―モジュール"
  icon: "pneumaticcraft:regulator_tube_module"
  parent: pneumaticcraft:tubes.md
item_ids:
  - pneumaticcraft:regulator_tube_module
---

# レギュレータ―モジュール

レギュレーターチューブモジュールはチューブを通過できる[圧力](../base_concepts/pressure.md)を制限するために使用される[インライン](./tube_modules.md#inline)モジュールです。デフォルトではモジュールはレッドストーン信号がない場合に圧力を4.9バール(基本チューブと高機能チューブの両方)に調整し、信号が15に向かって上昇するにつれて0に向かって減少します。つまり、レギュレーターのすぐ横にあるレバーでレギュレーターが閉じられ空気が流れなくなります。

レギュレーターの狭い側がこの圧力に達するとそれ以上の空気はチューブを通過できなくなります。この原理は*変圧器*として使用できます。入力(広い)側には高圧の空気がありますが、レギュレーターチューブは出力の圧力を閾値圧力に制限します。

これにより下位層のチューブネットワークに上位層のネットワークから安全に空気を供給することができます。

興味深いことに*レギュレータ―モジュール*はレッドストーン信号に関係なく、反対方向(狭い側から広い側へ)への空気の流れを制限しません。つまり、レッドストーン信号が完全なレギュレーターは一方向バルブとして使用できます。

*レギュレータ―*は、狭い側の圧力を積極的に下げることはありません。圧力が閾値を超える場合にのみ、空気の流れを防止します。

<ItemImage id="pneumaticcraft:module_expansion_card" />

[モジュール拡張カード](./module_expansion_card.md)をレギュレーターモジュールに適用すると閾値レベルをより細かく制御できるGUIがロック解除されます。GUIで正確な閾値を設定(**高度な設定**チェックボックスを使用して)するか、レッドストーン信号に基づいて補間された閾値レベルを構成することができます。これは[セーフティモジュール](./safety_module.md)とまったく同じように機能します。

レギュレータ―モジュールのクラフト

<Recipe id="pneumaticcraft:regulator_tube_module" />

